**Бланк свидетельства о должности служащего (арт. 42011)**

Бланк свидетельства о должности служащего (далее – Бланк) является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» и изготавливается по заказу образовательных организаций.

Формат бланка 220 мм х 160 мм. Вид бланка – альбомный. Цветовой фон лицевой и оборотной стороны титула – оттенок жёлто-зелёного цвета, выполненный с применением ирисового раската вдоль ширины бланка с плавным переходом из жёлто-зелёного цвета в фиолетовый и обратно.

В правой части лицевой стороны Бланка:

* Отступом 23 мм от верхнего края Бланка находится надпись: «Российская Федерация»
* Отступом 33 мм от верхнего края Бланка находится стилизованное изображение Государственного флага Российской Федерации
* Отступом 77 мм от верхнего края Бланка находится надпись: «СВИДЕТЕЛЬСТВО»
* Отступом 87 мм от верхнего края Бланка находится надпись: «О ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО»
* в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки оранжевого цвета с негативным микротекстом «микротекст», выполненным по сложной кривой, отпечатанный краской с красным свечением в УФ-излучении, зелёным свечением в определённой длине волны ИК-излучения и не имеющей поглощения в ИК-излучении.

Все надписи лицевой стороны Бланка выполнены специальной краской обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра рубинового цвета.

В левой части лицевой стороны Бланка по центру внизу находятся выходные данные типографии-изготовителя.

В левой части разворота Бланка:

* Отступом 23 мм от верхнего края Бланка находится надпись: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»
* Отступом 69 мм от верхнего края Бланка расположена надпись: «СВИДЕТЕЛЬСТВО»
* Отступом 78 мм от верхнего края Бланка расположена надпись: «О ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО»
* По центру Бланка расположена нумерация, выполнена без пробелов высоким способом печати, шрифтом Roman, красной краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под воздействием УФ-излучения;
* Отступом 98 мм от верхнего края Бланка расположена надпись: «*Документ квалификации*»
* Отступом 111 мм от верхнего края Бланка расположена надпись: «Регистрационный номер»
* Отступом 121 мм от верхнего края Бланка расположена надпись: «Дата выдачи»
* Отступом 131 мм от верхнего края Бланка расположена надпись: «Город»

В правой части разворота Бланка:

* Отступом 22 мм от верхнего края Бланка надпись: «Настоящее свидетельство подтверждает, что» выполненная шрифтом Lazurski и выравниванием по центру правой части разворота Бланка
* Отступом 41 мм от верхнего края Бланка надпись: «освоил (а) программу профессионального обучения» выполненная шрифтом Lazurski и выравниванием по центру правой части разворота Бланка
* Отступом 115 мм от верхнего края Бланка надпись: «Председатель» выполненная шрифтом Lazurski и выравниванием слева правой части разворота Бланка
* Отступом 120 мм от верхнего края Бланка надпись: «аттестационной комиссии» выполненная шрифтом Lazurski и выравниванием слева правой части разворота Бланка
* Отступом 128 мм от верхнего края Бланка надпись: «Руководитель»» выполненная шрифтом Lazurski и выравниванием по слева правой части разворота Бланка
* Отступом 133 мм от верхнего края Бланка расположена надпись: «образовательной организации» с выравниваем слева правой части разворота бланка. Надпись выполнена шрифтом Lazurski курсивом
* Отступом 136 мм от верхнего края Бланка расположена надпись» «М.П.» с выравниваем вправо в правой части разворота бланка. Надпись выполнена шрифтом Lazurski курсивом

Все надписи разворота Бланка выполнены спецкраской темно-салатового цвета.

Все надписи лица и разворота Бланка выполнены специальной краской обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра

По всей оборотной стороне титула по развороту расположена гильоширная рама жёлто-зеленого цвета, выполненная краской не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, а также оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм;

По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с ирисовым раскатом, одна из сеток выполнена краской с защитой от вытравки. Бланк не содержит подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей.

Разворот бланка оформлен гильоширной рамой синего цвета.

Бланк диплома имеет нумерацию, состоящую из 13 символов:

Первый и второй - двузначный цифровой код субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена образовательная организация.

третий и четвертый символа – двузначный номер лицензии, выданной предприятию-изготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование производства и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (при однозначном номере лицензии он дополняется слева цифрой «0»);

пятый - тринадцатый символы – учётный номер предприятия-изготовителя, состоящий из десяти цифр.

Бланк печатается на бумаге нейтрального цвета толщиной 122 микрона, массой 100 г/м², которая содержит 25% хлопкового волокна без оптического отбеливателя. Бумага имеет общий водяной знак в виде графического элемента «РФ» размером по ширине 25 мм, по высоте 26 мм, распределённого по всему полю, являющимся просветлённо-затенённым, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль.

Бумага не имеет свечения (видимой люминесценции) под действием УФ-излучения и содержит три вида защитных волокон: 1) невидимое волокно, имеющее жёлто-зелёной свечение в УФ-излучении 2) видимое волокно синего цвета 3) видимое волокно красного цвета, имеющее красное свечение в УФ-излучении

Бумага имеет защиту от вытравки: при воздействии сильных кислот происходит окрашивание в синий цвет, при воздействии щелочи и/или растворителя – место окрашивается в коричневый цвет