**Бланк свидетельства о профессии водителя без обложки (арт. 41001)**

Бланк свидетельства о профессии водителя без обложки (далее – Бланк) является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» и изготавливается по заказу образовательных организаций.

Формат бланка 220 мм х 160 мм. Вид бланка – альбомный. Цветовой фон лицевой и оборотной стороны титула – оттенок фиолетового цвета, выполненный с применением ирисового раската вдоль ширины бланка с плавным переходом из фиолетового в желтый и обратно. В фоновой сетке имеется изображение «RUS» в овале, выполненное раскопировкой линий.

В правой части лицевой стороны Бланка:

* Отступом 14 мм от верхнего края Бланка находится надпись: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»
* Отступом 48 мм от верхнего края Бланка находится стилизованная надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО»
* Отступом 60 мм от верхнего края Бланка находится надпись: «О ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ»
* в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки оранжевого цвета с негативным микротекстом «свидетельство о профессии водителя», выполненным по сложной кривой, отпечатанный краской с красным свечением в УФ-излучении, зелёным свечением в определённой длине волны ИК-излучения и не имеющей поглощения в ИК-излучении.

В левой части лицевой стороны Бланка:

* Отступом 23 мм от верхнего края Бланка находится надпись: «Дополнительные сведения»
* Отступом 116 мм от верхнего края Бланка находится высокозащищенный элемент RUS, выполненный бесцветной краской, имеющей зеленое свечение в УФ-излучении
* Отступом 129 мм от верхнего края Бланка в две строки находится надпись: «Документ не предоставляет право на управление транспортным средством»

По центру левой части лицевой стороны бланка расположены выходные данные предприятия - изготовителя.

Все надписи выполнены краской синего цвета с химзащитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений

В левой части разворота Бланка:

* Отступом 20 мм от верхнего края Бланка находится надпись: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»
* Отступом 55 мм от верхнего края Бланка находится стилизованная надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО»
* Отступом 66 мм от верхнего края Бланка находится надпись: «О ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ»
* По центру Бланка расположена нумерация, выполнена без пробелов высоким способом печати, шрифтом Roman, красной спецкраской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под воздействием УФ-излучения;
* Отступом 93 мм от верхнего края Бланка находится надпись: «Документ квалификации»
* Отступом 114 мм от верхнего края Бланка находится надпись: «Прошел (а) обучение по программе:»
* Отступом 135 мм от верхнего края Бланка находится надпись: «и сдал (а) квалификационный экзамен»

Все надписи выполнены краской синего цвета с химзащитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений

По всей оборотной стороне титула по развороту расположена гильоширная рама фиолетового цвета, выполненная краской не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, а также оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм;

По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с ирисовым раскатом, одна из сеток выполнена краской с защитой от вытравки. Бланк не содержит подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей.

Разворот бланка оформлен гильоширной фиолетового синего цвета.

Бланк диплома имеет нумерацию, состоящую из 12 символов:

Первый и второй - двузначный цифровой код субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена образовательная организация.

 третий и четвертый символа – двузначный номер лицензии, выданной предприятию-изготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование производства и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (при однозначном номере лицензии он дополняется слева цифрой «0»);

пятый - двенадцатый символы – порядковый номер, присвоенный бланку свидетельства предприятием-изготовителем (начиная с 00000001)

Бланк печатается на бумаге нейтрального цвета массой 95 г/м², которая содержит 50% хлопкового волокна без оптического отбеливателя. Бумага имеет общий многотоновый водяной знак в виде графического элемента «РФ», распределённого по всему полю, являющимся просветлённо-затенённым, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль.

Бумага не имеет свечения (видимой люминесценции) под действием УФ-излучения и содержит три вида защитных волокон:

* красное видимое волокно, имеющее красное свечение в УФ-излучении
* слабо видимое волокно желтого цвета, имеющее желто-зеленое свечение в УФ-излучении
* невидимое волокно, имеющее красно-зелено-желтое свечение в УФ-излучении

Бумага имеет защиту от вытравки:

* при воздействии сильных кислот происходит окрашивание в красный цвет
* при воздействии щелочи и/или растворителя – место окрашивается в зеленый цвет
* при воздействии растворителя – место окрашивается в фиолетовый цвет
* при воздействии отбеливателя – место окрашивается в коричневый цвет