**Бланк приложения к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего (арт. 42004)**

Бланк приложения к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего (далее – Бланк) является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» и изготавливается по заказу образовательных организаций.

Формат бланка 210 мм х 297 мм. Вид бланка – книжный. Цветовой фон лицевой и оборотной стороны титула – оттенок жёлто-зелёного цвета (цвет шартрез), выполненный с применением ирисового раската вдоль ширины бланка с плавным переходом из жёлто-зелёного цвета в сиреневый и обратно.

На лицевой стороне Бланка:

* Отступом 42 мм от верхнего края и 16 от левого края Бланка находится надпись: «Фамилия, имя, отчество», выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра. После надписи находится подстрочная линия отступом 45 мм от верхнего края и шириной 88 мм
* Отступом 52 мм от верхнего края и 16 от левого края Бланка находится подстрочная линия шириной 122 мм
* Отступом 56 мм от верхнего края и 16 от левого края Бланка находится надпись: «Дата рождения», выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра. После надписи находится подстрочная линия отступом 59 мм от верхнего края и шириной 102 мм
* Отступом 63 мм от верхнего края и 16 от левого края Бланка находится надпись: «Документ о предшествующем уровне образовании», выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра. После надписи находится подстрочная линия отступом 66 мм от верхнего края и шириной 44 мм
* Отступом 72 мм от верхнего края и 16 от левого края Бланка находится подстрочная линия шириной 127 мм
* Отступом 79 мм от верхнего края и 16 от левого края Бланка находится подстрочная линия шириной 127 мм
* Отступом 87 мм от верхнего края и 16 от левого края Бланка находится надпись: «За время обучения сдал (а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам»
* Отступом 92 мм от верхнего края и 16 от левого края Бланка находится надпись: «(модулям), прошел (а) учебную (производственное обучение)»
* Отступом 97 мм от верхнего края и 16 от левого края Бланка находится надпись: «и производственную практику, итоговую аттестацию»
* Отступом 101 мм от верхнего края и 16 от левого края Бланка находится таблице состоящая из трёх столбцов с названиями: «Наименование предметов», «Общее количество часов», «Итоговая оценка». Ширина столбцов соответственно составляет: 80 мм, 17 мм, 30 мм
* Таблица состоит из двух строчек, высота которых составляет 12 мм и 139 мм соответственно
* Таблица не имеет правой, левой и нижней границы
* Отступом 45 мм, 52 мм, 59 мм, 66 мм и 73 мм, 80 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находятся шесть подстрочных линий шириной 45 мм
* Отступом 83 мм от верхнего края и 159 от левого края Бланка находится надпись: «Приложение к», надпись выполнена жирным начертанием
* Отступом 86 мм от верхнего края и 157 от левого края Бланка находится надпись: «СВИДЕТЕЛЬСТВУ», надпись выполнена жирным начертанием
* Отступом 91 мм от верхнего края и 155 от левого края Бланка находится надпись: «о профессии рабочего,»
* Отступом 95 мм от верхнего края и 155 от левого края Бланка находится надпись: «о должности служащего»
* Отступом 99 мм от верхнего края и 162 мм от левого края Бланка находится надпись: «№»
* Отступом 108 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находится подстрочная линия шириной 45 мм с подстрочным текстом под ней «(регистрационный номер)»
* Отступом 118 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находится подстрочная линия шириной 45 мм с подстрочным текстом под ней «(дата выдачи)»
* Отступом 130 мм от верхнего края и 164 от левого края Бланка находится надпись: «Решением», надпись выполнена курсивом
* Отступом 133 мм от верхнего края и 158 от левого края Бланка находится надпись: «аттестационной», надпись выполнена курсивом
* Отступом 137 мм от верхнего края и 164 от левого края Бланка находится надпись: «комиссии», надпись выполнена курсивом
* Отступом 149 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находится подстрочная линия шириной 37 мм. По краю линии находятся надписи «от», «года»
* Отступом 153 мм от верхнего края и 152 от левого края Бланка находится надпись: «ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ»
* Отступом 160 мм, 167 мм, 174 мм, 181 мм, 188 мм, 195 мм и 202 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находятся семь подстрочных линий шириной 45 мм
* Отступом 227 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находится надпись в три строчки: «Председатель аттестационной комиссии». На третьей строчке имеется подстрочная линия отступом 233 мм от верхнего края и шириной 33 мм
* Отступом 239 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находится надпись «Руководитель» и подстрочная линия отступом 241 мм от верхнего края и шириной 29 мм
* Отступом 247 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находится надпись «Секретарь» и подстрочная линия отступом 249 мм от верхнего края и шириной 32 мм
* Отступом 267 мм от верхнего края и 168 от левого края Бланка находится надпись «М.П.»
* Отступом 287 мм от верхнего края расположены выходные данные предприятия-изготовителя.

Все надписи лица и разворота Бланка выполнены спецкраской темно-зеленого цвета. Все надписи лица и разворота Бланка выполнены офсетной краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра.

На лицевой и оборотной стороне Бланка по правому и левому краю имеются узорные рамки с надписью: «БЕЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО»

По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с ирисовым раскатом, одна из сеток выполнена краской с защитой от вытравки.

Бланк имеет нумерацию в нижнем правом углу лицевой стороны Бланка, состоящую из 11 символов:

* первый - второй - двузначный номер лицензии, выданной предприятию-изготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование производства и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (при однозначном номере лицензии он дополняется слева цифрой «0»);
* третий - одиннадцатый – учётный номер предприятия-изготовителя.

Бланк печатается на бумаге нейтрального цвета толщиной 122 микрона, массой 100 г/м², которая содержит 25% хлопкового волокна без оптического отбеливателя. Бумага имеет общий водяной знак в виде графического элемента «РФ» размером по ширине 25 мм, по высоте 26 мм, распределённого по всему полю, являющимся просветлённо-затенённым, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль.

Бумага не имеет свечения (видимой люминесценции) под действием УФ-излучения и содержит не менее 2-х видов защитных волокон.