**Бланк Приложение к свидетельству о должности служащего (арт. 42016)**

Бланк Приложение к свидетельству о должности служащего **(**далее – Бланк) является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» и изготавливается по заказу образовательных организаций.

Формат бланка 210 мм х 297 мм. Вид бланка – книжный. Цветовой фон лицевой и оборотной стороны титула – оттенок жёлто-зелёного цвета – цвета шартрез, выполненный с применением ирисового раската вдоль ширины бланка с плавным переходом из жёлто-зелёного цвета в сиреневый и обратно.

На лицевой стороне Бланка:

* Отступом 57 мм от верхнего края и 22 от левого края Бланка находится надпись: «Фамилия, имя, отчество», выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; После надписи находится подстрочная линия шириной 82 мм
* Отступом 68 мм от верхнего края и 22 от левого края Бланка находится подстрочная линия шириной 122 мм
* Отступом 71 мм от верхнего края и 22 от левого края Бланка находится надпись: «Дата рождения», выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; После надписи находится подстрочная линия шириной 92 мм
* Отступом 79 мм от верхнего края и 22 от левого края Бланка находится надпись: «Документ о предшествующем уровне образовании», выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; После надписи находится подстрочная линия шириной 37 мм
* Отступом 88 мм от верхнего края и 22 от левого края Бланка находится подстрочная линия шириной 122 мм
* Отступом 95 мм от верхнего края и 22 от левого края Бланка находится подстрочная линия шириной 122 мм
* Отступом 103 мм от верхнего края и 22 от левого края Бланка находится надпись: «За время обучения сдал (а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам»
* Отступом 107 мм от верхнего края и 22 от левого края Бланка находится надпись: «(модулям), прошел (а) учебную (производственное обучение)»
* Отступом 113 мм от верхнего края и 22 от левого края Бланка находится надпись: «и производственную практику, итоговую аттестацию»
* Отступом 117 мм от верхнего края и 22 от левого края Бланка находится таблице состоящая из трёх столбцов с названиями: «Наименование предметов», «Общее количество часов», «Итоговая оценка». Ширина столбцов соответственно составляет: 75 мм, 17 мм, 30 мм
* Таблица состоит из двух строчек, высота которых составляет 12 мм и 140 мм соответственно
* Таблица не имеет правой и левой и нижней границы
* Отступом 61 мм, 66 мм, 70 мм, 75 мм и 79 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находятся пять подстрочных линий шириной 39 мм
* Отступом 81 мм от верхнего края и 157 от левого края Бланка находится надпись: «Приложение к», надпись выполнена жирным начертанием
* Отступом 86 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находится надпись: «СВИДЕТЕЛЬСТВУ», надпись выполнена жирным начертанием
* Отступом 90 мм от верхнего края и 152 от левого края Бланка находится надпись: «о должности служащего»
* Отступом 105 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находится подстрочная линия шириной 39 мм с подстрочным текстом под ней «(регистрационный номер)»
* Отступом 112 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находится подстрочная линия шириной 39 мм с подстрочным текстом под ней «(дата выдачи)»
* Отступом 123 мм от верхнего края и 162 от левого края Бланка находится надпись: «*Решением*», надпись выполнена курсивом
* Отступом 127 мм от верхнего края и 155 от левого края Бланка находится надпись: «*Решением*», надпись выполнена курсивом
* Отступом 123 мм от верхнего края и 162 от левого края Бланка находится надпись: «*аттестационной*», надпись выполнена курсивом
* Отступом 123 мм от верхнего края и 162 от левого края Бланка находится надпись: «*комиссии*», надпись выполнена курсивом
* Отступом 138 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находится подстрочная линия шириной 39 мм. По краю линии находятся надписи «от», «года»
* Отступом 142 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находится надпись: «ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ»
* Отступом 150 мм, 154 мм, 164 мм, 168 мм, 173 мм, 177 мм и 182 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находятся семь подстрочных линий шириной 39 мм
* Отступом 197 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находится надпись в три строчки: «Председатель аттестационной комиссии». На третьей строчке имеется подстрочная линия шириной 27 мм
* Отступом 210 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находится надпись «Руководитель» и подстрочная линия шириной 26 мм
* Отступом 217 мм от верхнего края и 150 от левого края Бланка находится надпись «Секретарь» и подстрочная линия шириной 26 мм
* Отступом 247 мм от верхнего края и 167 от левого края Бланка находится надпись «М.П.»

На лицевой и оборотной стороне Бланка по правому и левому краю имеются узорные рамки с надписью: «БЕЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО»

Все надписи лица и разворота Бланка выполнены спецкраской темно-зеленого цвета. Все надписи лица и разворота Бланка выполнены офсетной краской обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра

По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с ирисовым раскатом, одна из сеток выполнена краской с защитой от вытравки.

Бланк имеет нумерацию в нижнем правом углу лицевой стороны Бланка, состоящую из 11 символов:

Первый и второй - двузначный цифровой код субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена образовательная организация.

 третий и четвертый символа – двузначный номер лицензии, выданной предприятию-изготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование производства и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (при однозначном номере лицензии он дополняется слева цифрой «0»);

пятый - одиннадцатый символы – учётный номер предприятия-изготовителя, состоящий из десяти цифр.

Бланк печатается на бумаге нейтрального цвета толщиной 122 микрона, массой 100 г/м², которая содержит 25% хлопкового волокна без оптического отбеливателя. Бумага имеет общий водяной знак в виде графического элемента «РФ» размером по ширине 25 мм, по высоте 26 мм, распределённого по всему полю, являющимся просветлённо-затенённым, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль.

Бумага не имеет свечения (видимой люминесценции) под действием УФ-излучения и содержит три вида защитных волокон: 1) невидимое волокно, имеющее жёлто-зелёной свечение в УФ-излучении 2) видимое волокно синего цвета 3) видимое волокно красного цвета, имеющее красное свечение в УФ-излучении

Бумага имеет защиту от вытравки: при воздействии сильных кислот происходит окрашивание в синий цвет, при воздействии щелочи и/или растворителя – место окрашивается в коричневый цвет